**ROS : PROJECCIONS**

1 Pantalla de retroprojecció (tamany mínim: 5 x 4 m).

» 1 Projector 5.000 lúmens (mínim) i resolució mínima 1920x1080 píxels i amb l’òptica necessària per agafar tot l’ample de la pantalla. En cas de ser projecció frontal el projector ha d’estar ubicat de forma que no taqui a les intèrprets que estan damunt l’escenari.

» cable HDMI des del projector al control de So i llums.